*Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.*

Na základě žádosti o podporu ze dne 16. 10. 2017, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, I. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

**FVE - Benešov**

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.3.10/0.0/0.0/17\_138/0011577

Celkové ukazatele výzvy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název**  | **Částka celkem**  | **Procento**  |
| Celkové výdaje  | 1 878 929,75  | 100,00  |
| Celkové nezpůsobilé výdaje  | 368 520,75  | 19,61  |
| Celkové způsobilé výdaje  | 1 510 409,00  | 80,39  |
| Celkové způsobilé výdaje - investiční  | 1 510 409,00  | 80,39  |
| Stavební práce / Rekonstrukce a modernizace staveb  | 236 039,63  | 12,56  |
| Stroje a zařízení včetně řídicího softwaru  | 1 175 369,37  | 62,56  |
| Projektová a inženýrská činnost  | 99 000,00  | 5,27  |

**Maximální možná výše dotace je:** **906 245,4 Kč**

### Specifikace předmětu projektu

Záměrem jsou stavební úpravy přestavující instalaci střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajících objektů společnosti ČEZ a.s. na p.p.č. 1875/2, 1875/4 v k.ú. Benešov u Prahy [602191]. Střešní konstrukce objektu je plochá, povrch střešního pláště je z asfaltového pásu. Vlastní instalace FVE o velikosti 64,26 kWp se bude skládat z 238ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 270Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, který bude umístěn na konstrukci na fasádě objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 15°. Výše uvedené stavební úpravy nevyžadují zásah do stávajících nosných konstrukcí a nemění vzhled budovy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum cílové hodnoty | Cílová hodnota |
|  | Jednotky |
| 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů  | GJ/rok  | 16. 10. 2025  | 212,00  |

## Místo realizace

Budova, na níž se bude provádět revitalizace je umístěna na pozemku p.č. 1875/2, 1875/4 v k.ú. Benešov u Prahy [602191]. V rámci společnosti ČEZ, a.s. je budova interně označena jako administrativní budova (REM 100068/200199 a REM 100068/200200).

## Popis cílů projektu

Hlavním cílem je instalace systému FVE pro vlastní spotřebu.

## Dopad na životní prostředí

V průběhu stavby je nutno počítat s přechodnou zvýšenou hlukovou zátěží a s odpady vznikajícími při realizaci stavby. Po dokončení nebude mít stavba negativní dopad na životní prostředí.

## Fotografická dokumentace

Fotografická dokumentace:

Obr. č. 1 - celkový pohled – budova ul. U Elektrárny 2129, Benešov:

 

